|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH | 1.1 |  |  | De in deze BRL opgenomen eisen worden door Kiwa gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag en de instandhouding van een productcertificaat voor afsluitmiddelen voor drinkwatertransport en -distributiesystemen. | Rood tekstdeel toevoegen |  |
| PH | 2 |  |  | definities**Afsluitmiddel:** Een afsluiter is een onderdeel van een pijpleidingsysteem dat de mediumstroom beïnvloedt door openen, sluiten of het gedeeltelijk de doorgang versperren van de mediumstroom, of door het samenvoegen of splitsen van mediumstromen.[[1]](#footnote-1) | Vreemde definitie, zeker het gedeelte over samenvoegen of splitsen.Liever de opsomming neerzetten van schuifafsluiter, vlinderklep, terugslagklep, beluchter, ontluchter, regelklep.Dat lijkt me veel duidelijker.De voetnoot kan dan ook weg. Als je deze wil handhaven moet de typefout van deel I er nog uitgehaald worden. |  |

1. Afgeleid van EN736-1, Afsluiters. Termen en definities. Dee1 I: Definitie van de afsluitertypen [↑](#footnote-ref-1)